**Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях**

- Равномерное распределение нагрузки по фазам (применительно к ВЛ-0,4 кВ);

- Контроль и устранение нагревов с помощью диагностических приборов (пирометр, тепловизор);

- Уменьшение количества контактных соединений (применительно к ВЛ-0,4кВ);

- Замена участков ВЛ с заниженным сечением проводов;

- Постоянный контроль потребителей и выявление безучётного потребления;

- Проверка работоспособности и точности приборов учёта и трансформаторов тока и напряжения потребителей;

- Применение системы АСКУЭ для составления точного баланса электроэнергии на электрических сетях;

- Отключение холостого хода трансформаторов на летний период;

- Перевод оборудования и сетей с 6 кВ на 10 кВ.